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说明
1. 本文件所称采购人系指滁州市轨道交通运营有限公司，谈判申请人系指递交谈判申请文件的企事业单位。
2. 本文件项目内容和要求详见用户需求书。
3. 本文件的适用法律为中华人民共和国现行有关法律、法规及规章等规范性文件。
4. 本文件如有另附的图纸或其它技术资料，采购人将在发放本文件时收取技术资料押金伍仟元整（¥5000.00元），并于定标后由谈判申请人交回完整的（本文件所附的）图纸或其它技术资料时返还，谈判申请人与技术联系人办理相关收退手续。
[bookmark: _Toc21225][bookmark: _Toc305939864][bookmark: _Toc12606743]
谈判公告
2023年滁宁城铁安全工器具检测试验室改造项目
竞争性谈判公告
    滁州市轨道交通运营有限公司拟就2023年滁宁城铁安全工器具检测试验室改造项目进行竞争性谈判，现将有关事项公告如下：
1 项目内容
为满足《安全生产法》及运营公司对安全工器具周期性检测的要求，拟于滁州市轨道交通运营有限公司相官车辆段综合楼104房间设立试验室，现需增购试验设备和器材及对场地进行安全改造，实现运营公司对安全工器具自主检测。
2 申请参加本次竞争性谈判的申请人，应具备以下基本条件
2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能提供本次服务的企业（提供营业执照原件或者含二维码的复印件）；
2.2 申请人之间存在下列情况之一的，不得同时参加本次竞争性谈判：
（1）两个及以上公司的法定代表人为同一人；
（2）集团公司与全资子公司或控股子公司的关系（包括直接控股和间接控股的情形）；
2.3 本项目不接受联合体申请参加本次竞争性谈判。
3 资格审查方法：资格后审
4 报名有关事宜
4.1 报名方式
本次公告在滁宁城铁官网http：//www.czctgs.cn；中国采购与招标网http：//chinabidding.com.cn；中国招投标网http：//www.infobidding.com上登载，请登录上述网站浏览公告及附件的详细内容（如有修改、补充，以滁宁城铁官网http：//www.czctgs.cn的更新内容为准）。
4.2 报名时间
本项目报名时间：自2023年11月8日起至2023年11月14日17：30止（北京时间）。符合报价人基本要求的单位/公司若有意愿，请下载填写公告附件《供应商信息登记表》并加盖公章后扫描，通过电子邮件发送至本公告“7联系方式”所列邮箱，《供应商信息登记表》送达的时间以采购人收到时间为准，逾期不予考虑。若报价供应商于《供应商信息登记表》上登记的联系方式（包括但不限于联系人、电话、邮箱）变更的，报价供应商应及时通知采购人，否则由此引起的后果由报价人自行承担。
5 获取竞争性谈判文件
5.1 网上下载。
6 谈判时间和地点
谈判申请人必须在2023年11月21日15时00分之前到达滁州市轨道交通运营有限公司五楼515会议室（徽州路与扬子路交叉口东南侧），逾期不予接待。
7 联系人及联系方式
联系单位：滁州市轨道交通运营有限公司物资部
地址：安徽省滁州市南谯区徽州路701号滁宁城铁控制中心516室
邮编：239000
联系人：杭工
电话：0550-3352129
邮箱：2371447962@qq.com
8 其他说明
8.1 采购人可能对本公告进行修改，如有修改，采购人将重新发布公告，与本项目相关的一切信息将以重新发布的公告为准。
8.2 申请人提供的全部资料必须准确详细、真实可靠，如有虚假，一经查出，予以曝光，并列入不诚信申请人名单，限制参加滁宁城铁相关项目。
附件：《供应商信息登记表》
滁州市轨道交通运营有限公司
2023年11月8日
1
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供 应 商 信 息 登 记 表

	项目名称
	2023年滁宁城铁安全工器具检测试验室改造项目

	供应商全称
	

	注册地址
	
	注册资本
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传 真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓 名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	执 照 号
	

	业务范围
	

	其    他
	（如公司网址等信息）

	基本简介、服务范围及主要业绩：
 （简写即可）



供应商：       （全称并盖单位章）			
 日  期：　2023  年　   　月　   　日
2023年滁宁城铁安全工器具检测试验室改造项目
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[bookmark: _Toc12606744][bookmark: _Toc26307]2 谈判文件说明
2.1 谈判文件组成
本谈判文件由以下部分组成：
（1） 谈判通知
（2） 谈判文件说明
（3） 谈判申请文件编制
（4） 谈判申请文件格式
（5） 谈判申请文件递交
（6） 评审
（7） 合同授予
（8） 合同条款
（9） 用户需求书
2.2 谈判文件澄清
（1） 任何要求对谈判文件进行澄清的申请人，均应在递交谈判申请文件截止期五（5）天前以书面形式提交至采购人。采购人将在递交谈判申请文件截止期三（3）天以前以书面形式发给所有获取谈判文件的申请人，并不标明问题来源。
（2） 采购人如认为有必要，可召开谈判文件澄清会议，对谈判文件进行说明、澄清和回答申请人提出的问题，并将澄清的有关内容形成书面澄清文件，同样将发给所有申请人并作为谈判文件不可分割的组成部分，一切澄清内容均以书面为准。
2.3 谈判文件修改与补充
（1） 在递交谈判文件截止期三（3）天前，采购人可主动地或依据申请人要求澄清的问题而修改和/或补充谈判文件，并以书面形式通知所有申请人，申请人在收到该通知后应在二十四（24）小时内以书面形式予以确认。
（2） 谈判文件的修改与补充文件构成谈判文件的一部分，对所有申请人具有约束力，其内容如与谈判文件中的内容有不一致之处，以谈判文件的修改与补充文件为准，时间在后的谈判文件的修改与补充文件其效力优先于其前的谈判文件的修改与补充文件。


[bookmark: _Toc305939867][bookmark: _Toc4691][bookmark: _Toc12606745]3  谈判申请文件编制
3.1 *本项目的最高限价为：189600.00元（含增值税）。
3.2 本项目履约保证金的金额：合同总价（含税）的5%（如为框架协议项目则为最终含税报价的5%）。
3.3 谈判申请人须将资格条件要求的相关证明文件的复印件编制到谈判申请文件中，如要求提供原件，同时将原件资料与谈判申请文件同时递交。
3.4 谈判申请人按谈判文件的项目内容、图纸和技术需求的规定进行报价。
3.5 报价应是谈判文件所确定范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工、设备、人员、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。
3.6 谈判申请文件应对谈判文件提出的实质性要求做出响应，谈判文件中的资格条件、标注“*”号的条款及其他明确为实质性的条款为实质性要求。
3.7 谈判申请人必须编制一份谈判申请文件“正本”、五份谈判申请文件“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。谈判申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。谈判申请文件“正本”应提供电子文件：U盘一份。
3.8 谈判申请文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印。谈判文件中规定了签名、加盖公章处应当签名、加盖公章，其他没有规定签名、加盖公章的地方不必签名、加盖公章，不得用其他印章代替（如投标专用章等）。
3.9 全套谈判申请文件应无涂改和行间插字，除非是谈判申请人造成的必须修改的错误，任何行间插字、涂改和增删，必须由谈判申请文件签字人签字确认才有效。
3.10 谈判申请文件除设计图纸外应按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有图纸应折叠成A4幅面；谈判申请文件应按照顺序编制页码（包括附件、证书复印件等）；谈判申请文件中（图纸、资质证书等中的文字除外）的文字部分，字号不小于5号字，字体不限。
[bookmark: _Toc254769697][bookmark: _Toc256080744][bookmark: _Toc305939868][bookmark: _Toc27711][bookmark: _Toc12606746]
4   谈判申请文件格式
谈判申请人注意事项
    
谈判申请人应按谈判文件要求编制谈判申请文件，并注意以下事项：
4.1 谈判申请人应填写并递交以下规定之表格以及其他有关资料。文件资料统一以A4幅面按谈判申请文件格式的顺序（统一的页码进行）编排、装订成册，目录层级应多于2级且能有效引导评委翻阅，否则将导致谈判申请文件的不完整而影响到谈判申请人的综合得分。
4.2 谈判申请人应对所附的表格中所提出之问题或/要求一一作出肯定答复。
4.3 谈判申请人授权代表的签署视为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。
4.4 谈判申请人所提交之资料由采购人根据谈判文件的标准、规定进行审查，以决定谈判申请人的合格性及能力。
4.5 谈判申请人提交的谈判申请文件将给予保密但不再退还。
[bookmark: _Toc197595648][bookmark: _Toc305939869][bookmark: _Toc476668567][bookmark: _Toc476839702][bookmark: _Toc476840767][bookmark: _Toc12606747]
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谈判申请文件









报价供应商（盖章）：                         
法定代表人或授权委托人（签名）：                         



年    月    日
一、谈判申请函
致：滁州市轨道交通运营有限公司
根据  （项目名称）    谈判文件， （授权代表全名） 代表 （谈判申请人名称）在此提交谈判文件要求的所有文件，正本一份、副本五份及电子文件（U盘1份），签字人以此函申明并同意：
(1) 按谈判文件规定提供工程、货物、服务的报价总价为人民币     （大写）  （小写¥  ）（不含增值税，以文字和数字表示）。工期            。
(2) 谈判申请人将承担按照谈判文件的所有条款履行合同的责任和义务。
(3) 谈判申请人已详尽研究了所有谈判文件，包括谈判文件澄清文件（如果有）、所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，谈判申请人放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。
(4) 谈判申请有效期为90日，自提交谈判申请文件截止时间起计。谈判申请人同意按照采购人可能提出的要求提供与其谈判申请有关的任何其它数据或信息。
(5) 若成交，我方将按照谈判文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快更正，并承担相应的经济责任。如果成交，本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
(6) 如果成交，谈判申请人将按谈判文件要求提供履约保证金，作为履行合同的担保。
(7) 谈判申请人理解采购人不一定接受最低报价或任何采购人可能收到的报价。
(8) 所有与本谈判有关的公函应发往下列地址：
地    址：                           
邮政编码：                           
电    话：                           
传    真：                           
谈判申请人（谈判申请人全称、盖公章）：____________________________
授权代表（签名）：______________
授权代表职务：_______________
[bookmark: _Toc305939872][bookmark: _Toc216151032]日期：__________________
[bookmark: _Toc476668568][bookmark: _Toc476839703][bookmark: _Toc476840768][bookmark: _Toc534879826][bookmark: _Toc23827]二、报价明细表
第  页共  页                                     货币单位：（人民币元）
	项目名称
	单位
	预估数量
	单价
（不含税）
	金额
（不含税）
	备注

	安全防护栏及设备平台、电气电源及控制布线管安装
	㎡
	30
	
	
	配套设备采购、安装、运输、装卸

	安全带拉力试验机
	套
	1
	
	
	

	验电器功能检测装置
	套
	1
	
	
	

	绝缘工具干燥装置（安全工具柜）
	套
	1
	
	
	

	绝缘垫
	㎡
	70
	
	
	

	接地排
	m
	30
	
	
	

	力学防飞溅格栅
	套
	1
	
	
	

	货架
	个
	2
	
	
	

	绝缘杆、验电器批量测试架
	套
	1
	
	
	

	项目不含增值税报价：人民币（¥                ）

	项目含增值税报价：人民币（¥                 ）

	增值税税率：           


注：
1.此表包含了所有参加本项目工作的人员的工资、奖金、福利、保险、公积金、个人劳保、竞争性谈判申请方的管理费等，即采购人不在成交价外支付任何项目人员的任何费用。
2.此表也包含了为本项目完成所需的全部有关事项和物品。
3.所报内容必须满足本项目的需要，但本项目不仅仅包括以上设备。
4.以上工作量仅供参考，实际工作量以乙方现场勘测为准，本项目计价方式为固定总价方式，除非合同规定可以进行调整外，合同价款不进行调整。
5.所报增值税税率应符合国家相关行业规定的税率及计税方法。
    
授权代表签字：                     
[bookmark: _Toc414873532][bookmark: _Toc12606749][bookmark: _Toc476668603][bookmark: _Toc476839738][bookmark: _Toc476840769]                              日期：                         
三、辅助资料表

表3.1 项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理业绩（主要针对业绩评分内容填写）

	项目名称
	项目规模
	合同期
	成交价
	其它情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



表3.2 谈判申请人（企业）业绩表
	谈判申请人业绩（主要针对业绩评分内容填写）

	项目名称
	项目规模
	合同期
	成交价
	其它情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







表3.3 主要项目管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部
1.项目主管
2.其他人员
…
二、现场
1.项目经理 
2.项目副经理
3.质量管理
4.材料管理 
5.计划管理
6.安全管理
…
	
	
	
	




[bookmark: _Toc305939873][bookmark: _Toc197595651][bookmark: _Toc476840770][bookmark: _Toc476839739][bookmark: _Toc476668604][bookmark: _Toc414873533][bookmark: _Toc12606750]
四、商务条款偏离表

说明：谈判申请人必须对谈判文件的商务条款进行响应和偏离说明，否则视为完全响应。对偏离部分要提出详细的商务方案，对条款的偏离将影响谈判申请人的综合得分。
	序号
	条目
	响应情况
	商务方案

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	



													授权代表签字：
													日期：
[bookmark: _Toc476839740][bookmark: _Toc476840771][bookmark: _Toc414873534][bookmark: _Toc476668605][bookmark: _Toc12606751]
五、技术条款偏离表

说明：谈判申请人必须对谈判文件的技术条款进行响应和偏离说明，否则视为完全响应。对偏离部分要提出详细的技术方案，对条款的偏离将影响谈判申请人的综合得分。
	序号
	条目
	响应情况
	技术方案

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	



													授权代表签字：
													日期：
[bookmark: _Toc305939874][bookmark: _Toc12606752][bookmark: _Toc476668606][bookmark: _Toc476839741][bookmark: _Toc414873535][bookmark: _Toc476840772]
六、依从性声明

[bookmark: _Toc197595652]我方确认：除了本章附件四、五中“偏离表”所列条款外，我方的谈判申请文件将依从谈判文件对于商务和技术的全部要求和规定。
[bookmark: _Toc197595653]









谈判申请代表人签名：

[bookmark: _Toc197595654]谈判申请人名称：（加盖公章）

日期：


[bookmark: _Toc414873536][bookmark: _Toc476668607][bookmark: _Toc305939875][bookmark: _Toc197595656][bookmark: _Toc476839742][bookmark: _Toc476840773][bookmark: _Toc12606753]七、法定代表人授权书

本授权书声明：本人 （姓名） 系       （单位全称）       的法定代表人，现代表本公司授权我单位    （部门、职务、姓名）    作为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加               项目的谈判，作为谈判申请人代表以本公司的名义处理一切与其有关的事务。

被授权人无转委权。
本授权于    年    月    日签字生效，特此声明。


	法定代表人（授权人）签字或盖章：

	职务：

	单位名称（公章）：

	地址：

	

	谈判申请人代表（被授权人）签字或章：

	职务：

	单位名称：

	地址：





[bookmark: _Toc12606754][bookmark: _Toc476668608][bookmark: _Toc305939876][bookmark: _Toc414873537][bookmark: _Toc197595657][bookmark: _Toc476840774][bookmark: _Toc476839743]八、组织机构

说明：谈判申请人应认真填写下表。

	1. 简况

	谈判申请人全称
	

	主要业务
	

	成立日期
	

	2. 领导层名单

	
	

	
	

	
	

	3. 分支机构名单

	

	4. 驻滁州办事处或联系机构名单

	名称
	地址
	负责人姓名
	电话/电传/传真

	
	
	
	


[bookmark: _Toc197595659][bookmark: _Toc476839744][bookmark: _Toc476668609][bookmark: _Toc12606755][bookmark: _Toc414873538][bookmark: _Toc476840775][bookmark: _Toc305939877]
九、履行合同的证明文件
	单位名称
	

	法人代表
	

	工商注册号
	

	成立时间
	

	注册地址
	

	联系地址
电话/传真
	

	性质
	

	隶属关系或股东
	

	分支机构/子公司
	

	驻滁州或邻近地区的机构
	

	规模（员工人数）
总部/工厂/代表处
	

	经营范围
	

	总资产
	

	要求文件：
工商注册登记营业执照（复印件）
公司资质/资信证书（如有，复印件）
其他变更或新增备忘录（如有，复印件）
法人代表身份证（复印件）
财务报告（营业额、总资产等）
	

	真实性声明

	我方保证证明文件的真实性。 
   
授权代表签字：                     日期：




[bookmark: _Toc476840776][bookmark: _Toc12606756][bookmark: _Toc305939878][bookmark: _Toc414873539][bookmark: _Toc197595660][bookmark: _Toc476839745][bookmark: _Toc476668610]十、资信和财务状况说明


1.谈判申请人应提供对外的资金担保和抵押情况（如有）。
2.谈判申请人应提供由银行或中介评估机构出具的有效期内的信用等级证书（如有）。



[bookmark: _Toc197595662]

[bookmark: _Toc12606757][bookmark: _Toc476840777][bookmark: _Toc305939879][bookmark: _Toc476668611][bookmark: _Toc476839746][bookmark: _Toc414873540]十一、承诺书

致：滁州市轨道交通运营有限公司
本单位（申请人名称）参加              （项目名称）谈判，并在此承诺：
1. 申请文件内容均是真实的；
2. 申请过程中无串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
3. 不进行虚假、恶意投诉，会严格按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等法律法规的规定，即按规定的时限、程序、材料要求等进行投诉，保证投诉有法有据可依；
4. 积极配合采购人或采购人授权的单位对本公司申请文件的核实审查；
5. 如成为成交供应商，保证按照申请文件及成交通知书规定办理相关手续、与采购人签订书面合同；
6. 不存在法律法规规定的其他失信行为。
如出现任何违反上述承诺保证之处，本单位自愿承担所有责任并接受采购人的下列处理措施：
1. 如提交谈判保证金，不予退还本单位的保证金； 
2. 如成为成交供应商，取消本单位中标资格；
3. 若本项目的合同已经在履行中，采购人有权解除合同并追究法律责任；
4. 将本单位列入不诚信供应商库，并禁止本单位在之后三年内参与采购人所有的采购项目。

特此承诺！

申请人名称：（盖章）          

授权代表：（签字）
                                          
                                            日期：       年    月   日

[bookmark: _Toc12606758]十二、项目实施方案


包括但不限于以下各要点：
（1） 项目概况
（2） 标准与技术规范
（3） 项目组织机构
（4） 施工段划分，劳动力、机械设备和材料投入计划
（5） 依据谈判文件和设计图，对本工程的重点、难点、细节部位处理有详细处理方法
（6） 项目实施期间的抢险保障措施
（7） 项目各项质量保证措施
（8） 项目各项安全保证措施
（9） 文明施工的组织措施

注：谈判申请人应对整个方案进行详细论述。




[bookmark: _Toc414873541][bookmark: _Toc476839747][bookmark: _Toc12606759][bookmark: _Toc305939880][bookmark: _Toc476668612][bookmark: _Toc476840778]十三、其它

1.谈判申请人计划提供的本项目工作人员一览表（姓名、年龄、性别、职务、学历、参加工作时间、政治面貌、级别/职称、工种/专业、户籍所在地）。
2.谈判申请人计划提供的本项目工作人员的职称证书、学历证书、从业资格证书、特殊工种作业证书、技术等级证书等可以证明其能够胜任本项目工作的文件的复印件（原件须备好在评审时备核，请谈判申请人在谈判时一并提交）。
3.谈判申请人计划为项目工作投入的仪器和工器具一览表。
说明：谈判申请人认为应补充提供的文件资料及证明具备承担本项目资质的文件，可以列在谈判申请书中适当的位置上。


[bookmark: _Toc476668613][bookmark: _Toc476839748][bookmark: _Toc414873542][bookmark: _Toc305939881][bookmark: _Toc12606760][bookmark: _Toc476840779]十四、图纸及技术资料
[bookmark: _Toc21203][bookmark: _Toc305939884][bookmark: _Toc12606781]（另附，如有）
5   谈判申请文件递交
5.1 谈判申请人应将谈判申请文件及相应的电子文件密封递交；
5.2 谈判申请人须将谈判申请文件密封并加盖公章，外封皮注明“谈判前不得启封”字样；
5.3 谈判文件递交截止时间及递交地点：
[bookmark: _GoBack]谈判申请文件必须在2023年11月21日 15 时 00 分之前送达滁州市轨道交通运营有限公司五楼515会议室（徽州路与扬子路交叉口东南侧），逾期不予接收；
5.4 当谈判申请文件出现下列任一情况时，采购人不予接收： 
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按谈判文件要求密封的。
[bookmark: _Toc12606782][bookmark: _Toc25467]6   评审
本次谈判采用经评审的最低投标价法，具体办法如下：
6.1 本次谈判，由评审小组根据谈判申请文件情况分别进行评审，谈判申请人根据谈判的情况进行最终报价及最终服务承诺，并按评审小组要求同时递交谈判结果确认书。
6.2 评审小组对各谈判申请文件及谈判结果确认书进行初步评审，初步评审不合格的谈判申请文件将予以否决，不进入详细评审。评审小组对于初步评审合格的谈判申请文件进行详细评审，并根据详细评审情况推荐成交候选人。
6.3 初步评审
6.3.1关于重大偏差
评审小组对各谈判申请文件是否实质性地响应谈判文件进行初步评审。谈判申请文件对谈判文件有1项重大偏差，即是对谈判文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。谈判申请文件具有本谈判文件下列条款所列情形之一者，或本谈判文件采购人不予接受的条款之一者，即属于对本谈判文件有重大偏差：
（1） 谈判申请文件未按谈判文件规定的要求签署谈判申请文件的；
（2） 谈判申请文件载明的谈判项目工期（交货期/交付期）超过谈判文件规定的期限；
（3） 不符合谈判文件的实质性要求；
（4） 合同条款中的付款、保证、索赔、合同变更等条款有重大偏离的；
（5） 投标报价不是固定价的，或同一货物（或方案）有选择性报价；
（6） 谈判申请人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（7） 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当予以否决的情形。
6.3.2 关于细微偏差
    细微偏差是指谈判申请文件在实质上响应本谈判文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他谈判申请人造成不公平的结果。评审小组书面要求存在细微偏差的谈判申请人在评审结束前予以补正。已做补正的，不影响谈判申请文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该谈判申请人的量化。细微偏差3项及以上，且拒不补正的，视同未实质性响应谈判文件。
6.4 详细评审
6.4.1 本次谈判，采取经评审的最低投标价法进行详细评审，经评审后的报价（费率）是对各谈判申请单位的不含税报价进行澄清和修正的基础上的评审价格（费率）。
6.4.2 按经评审后的投标价（费率），由低到高确定成交供应商，即经评审后的最低价（费率）为第一成交候选人，次低价（费率）为第二成交候选人，以此类推。经评审的报价（费率）相等时，按照注册资本大小排序；注册资本也相同时，由申请人代表抽签产生排名顺序。
[bookmark: _Toc16392][bookmark: _Toc12606783]7  合同授予
7.1 采购人将确定经评审的投标价最低的谈判申请人为成交供应商。
7.2 排名第一的成交候选人放弃成交资格、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织谈判。
7.3 采购人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少，谈判申请人不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。


[bookmark: _Toc12606784][bookmark: _Toc11199]8  合同条款
甲方：滁州市轨道交通运营有限公司
乙方：
根据有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就2023年滁宁城铁安全工器具检测试验室改造项目（以下称“本项目”）的实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203486]一、合同文件构成
[bookmark: _Hlk14188859]本合同书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 招标文件、投标文件、中标通知书（如有）；
（2） [bookmark: _Hlk14189050]竞争性磋商文件、谈判文件及申请文件（如有）；
（3） 技术标准和要求（用户需求书）；
（4） 图纸（如有）；
（5） [bookmark: _Hlk14189066]已标价工程量清单或预算书（如有）；
（6） 其他文件：_____________________
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc7606]二、项目概况
2.1 项目实施地点：滁州市轨道交通运营有限公司相官车辆段综合楼104房间。
2.2 项目内容：为满足《安全生产法》及运营公司对安全工器具周期性检测的要求，拟于滁州市轨道交通运营有限公司相官车辆段综合楼104房间设立安全工器具检测试验室，现需增购试验设备和器材及对场地进行安全改造，实现运营公司对安全工器具自主检测。
三、合同工期
3.1 本项目工期为 75 天（日历天），自甲方下达开工通知书之日起计算。
[bookmark: _Toc351203484]四、合同价款及付款方式
4.1 本合同不含税价款为人民币（大写）                  （¥           元），含税总价共计为人民币（大写）                  （¥           元）,税率为_____%，具体价款清单详见【附件二价格明细表】。
4.2 本合同采用以下第 1 种价格形式：
1.总价合同形式
（1）合同价款包括合同项目范围内的合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、设计、土建、安装、保管、调试、试验、验收、并网、技术服务等费用。
（2）以甲方提供的工程量清单包干，在合同约定的范围内合同总价原则上不作任何调整。
（3）本合同总价在合同有效期内为不变价，除非发生下列情形可作调整外，不会因为其他情形发生任何调整：
a. 按照甲方要求或指示的设计变更，导致不包含在合同范围内的工程量或费用的增加，或者导致合同范围内的工程量或费用的减少；
b.经甲方签证确认的非乙方原因导致的合同工程现场签证事项。
2.单价合同形式
（1）本合同采用固定单价合同形式，固定单价所包含的范围，除合同另有约定外，工程量清单中有标价的单价均包括了实施和完成合同项目所需的人工、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、风险。
（2）构成合同价款的项目单价一经甲方和乙方签订合同确定后不作调整。
4.3 出现合同约定的合同价款调增事项后的七个工作日内，乙方应向甲方提交合同价款调增报告并附上相关资料，若乙方在七个工作日内未提交合同价款调增报告的，视为乙方对该事项不存在调整价款。
4.4 甲方应在收到乙方合同价款调增报告及相关资料之日起14个工作日内对其核实，予以确认的，应书面通知乙方。甲方未予确认的部分，乙方不得擅自变更或增加。
4.5 出现合同约定的合同价款调减事项后的7个工作日内，甲方应向乙方提交合同价款调减报告并说明理由。乙方在收到甲方合同价款调减报告及相关资料之日起7个工作日内不予确认也未提出不同意见的，视为乙方认可甲方的价款调减请求。
4.6 经过甲乙双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。
4.7 本合同款项应按下列第 1 种方式支付：
1.一次性付款
[bookmark: OLE_LINK5](1)在本项目竣工验收合格后（如达到甲方结算审计条件，还须完成结算审计），乙方提交全额有效且经甲方确认无误的增值税专用发票后三十日内，甲方应付至结算价的95%；
(2)余下5%的合同费用作为质保金，在本项目质保期结束并经验收合格后三十日内，乙方提供（甲方出具的）验收证明文件，由甲方支付给乙方。
2.分阶段付款：
（1）首期付款：【付款条件】，【付款时间】，【付款比例】%，即人民币（大写）_____元(￥_____元)；
（2）第二期付款：【付款条件】，【付款时间】，【付款比例】%，即人民币（大写）_____元(￥_____元)；
（3）末期付款：在本项目竣工验收通过后（如果存在项目变更，须完成结算审计），甲方收到乙方提供的有效增值税专用发票后三十日内，甲方向乙方支付至结算价的95%；
（4）余下5%的合同价款作为质保金，在本项目质保期结束并经验收合格后三十日内，乙方提供（甲方出具的）验收证明文件，由甲方支付给乙方。
4.8 合同价款以 银行转账 的方式支付。
乙方银行账户信息确认如下：
账户名：_____________________  
开户行：_____________________                                   
账号： ______________________                                         
甲方开票信息确认如下：
单位名称：________________________                                    
纳税人识别号：_____________________                             
地址、电话：________________________                                  
开户行、账号： _____________________                       
4.9 乙方应支付的违约金、损失赔偿金等均可由甲方直接从未付的合同价款、履约保证金或质保金中扣除。如不足以赔付，甲方有权向乙方另行主张赔偿。
4.10 本合同约定的不含税价款，不因国家税率变化而变化。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，则价税合计金额做相应调整。
4.11 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
五、甲方权利义务
5.1 负责按照本合同约定向乙方支付相应的费用。
5.2 负责向乙方提供本项目相关的图纸和资料，并审批乙方提供的施工方案和计划。
5.3 对乙方维修中的项目的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、监察的权利。
5.4 负责本项目的完工验收，并办理项目结算。
六、乙方权利义务
6.1 乙方应具有完成本项目的施工资质，在施工前应向甲方提供符合要求的施工计划、施工方案以及施工设计图纸等材料。
6.2 乙方指派项目经理负责组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
6.3 在项目实施前向甲方提交一份现场主要施工人员和施工设备的清单，严格执行施工规范、安全操作规程，遵守防火安全、环境保护等规定，做好各项质量检查记录。
6.4 本项目实施过程中，应接受甲方的检查、检验，并为检查、检验提供便利条件。
6.5 乙方应当严格按照国家颁布的安全法规安全施工，如本项目施工过程中发生安全、火灾等事故的，乙方应立即采取适当救助措施并通知甲方。出现安全事故或造成乙方雇员、第三人人身损害、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
6.6 遵守国家、地方政府及行政主管部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，保护期间发生侵权或损坏事件的，由乙方负责解决，并承担由此产生的一切费用和损失；做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，保证在本项目竣工之日起7天内清理所有的垃圾。
6.7 本项目完工未移交甲方之前，乙方应负责保管现场的一切设施和工程成品。
6.8 未经甲方的书面同意，乙方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。
6.9 负责办理项目施工期间乙方相关雇员的工伤保险、意外伤害保险、第三者责任保险及工程设备保险等事宜并承担相关费用，并负责处理与其雇员、员工之间的劳动人事争议。
6.10 乙方承诺严格规范劳动用工，并不得发生任何拖欠第三方材料款、拖欠农民工工资或集体聚集、上访、打架等群体事件，否则甲方有权解除合同，并有权从应付未付的合同款项、履约保证金中扣除因乙方原因导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。
6.11 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。
七、质量及验收要求
7.1 乙方为本项目提供的材料均须符合国家标准，有质量合格证明，主要材料的品种、规格等经甲方认可后方可使用。
7.2 本项目施工质量应符合国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，并达到合同规定要求，各项技术指标符合施工图纸中所列举的指标要求。
7.3 原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用项目所在地的地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出技术要求，乙方提出维修方案，经甲方批准后执行。
7.4 如遇规范、标准、技术规程对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，乙方应通知甲方，提出解决办法并征得甲方的同意。本项目所用的规范及标准应采用双方最新确定的方案。
7.5 工程完工后七日内，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起七日内组织验收；如果性能及施工质量不能满足甲方要求，乙方将全部或部分重新设计施工，延误的工期以及造成的损失由乙方承担。甲、乙双方可另定验收之日组织验收，验收合格之日为质保期起算日。
7.6 甲乙双方对工程质量有争议，应协商确定第三方工程质量检验机构进行鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。
八、质量保证
乙方应按法律法规及本合同约定，对交付甲方使用的工程或设备在质量保证期内承担质量保证责任。
8.1 质量保证范围
质量保证范围包括乙方承担的本项目一切工作和合同约定的其他工作。
8.2 质量保证期限
乙方对本项目新购采购设备承担质量保证责任的期限不少于一年，从验收合格之日起计算。乙方对本工程项目承担质量保证责任的期限为2年，从竣工验收合格之日起计算。
8.3 质量保证责任承担
1）属于保证范围和内容的项目，甲方在保证期间内发现本项目维修改造工作有缺陷，可要求乙方立即修复，乙方必须在收到甲方的通知后立即派人员到现场免费修复。如乙方拖延修复，甲方可自行组织修复，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。在质量保证期内，由于乙方的原因造成的维修费用损失和甲方的损失由乙方承担，且不能抵扣质量保证金。
2）发生须紧急抢修的事故时，乙方接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方作业质量引起的事故，抢修费用由甲方承担（属于合同工作范围的在该合同项下支付）。
3）在国家规定的合理使用期限内，因乙方作业质量原因致使本项目在合理使用期限内造成人身伤亡和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。
九、履约担保
[bookmark: _Toc198693812][bookmark: _Toc198694697]9.1 履约担保
（条款说明：请文本使用单位根据项目的具体情况选择适用履约保证金还是履约保函，选定之后把另外对应条款删除。）
1.在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金，本项目履约保证金的金额为合同总价款5%。
2.履约保证金由甲方持有，甲方有权在该保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本合同条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同履行期间履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。
（采用履约保证金的方式时选用）
或
1.在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同总价款5%。
[bookmark: _Hlk18247249][bookmark: _Hlk17966884]2.甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本合同条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。（采用履约保函的方式时选用）
3.履约担保的有效期（采用履约保函的方式时选用）
乙方应承诺提交的履约保函在本合同履行期间内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在合同价款中。
9.2 履约担保的退还
本项目工程经甲方验收合格后，并在乙方收到甲方工程结算款后30天内，甲方将履约保证金无息退还给乙方。
十、违约责任
10.1 在合同履行中，乙方不按照甲方的管理规定以及现场检查人员的施工管理要求进行施工的，每发现一次应向甲方支付1000元作为违约金，如同时给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
10.2 违反本合同第6.9条规定，每发生一次应向甲方支付1000元作为违约金，如同时给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
10.3 乙方未能按照甲方审查确认的施工图纸或做法说明进行施工而造成的工程量变更，乙方不得提出费用增加的要求，甲方也不需为此支付额外的费用。
10.4 由于乙方原因造成工程质量不合格或设计不符合双方约定的，乙方应按合同价款的10%向甲方支付违约金，并负责在本合同规定工期内返工至约定的质量标准要求，若违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应足额赔偿甲方的损失。
10.5 乙方未能在规定日期内竣工验收并交付甲方使用的，每逾期一日，乙方须按合同价款的0.5%向甲方支付违约金。
10.6 乙方发生下列情形之一，甲方有权解除本合同并不予退还履约保证金，甲方因合同解除而遭受损失的，乙方还应承担赔偿责任：
1）因乙方未能按照本合同规定，导致工程开工延误20日以上；
2）因乙方原因导致工程未能在本合同约定的期限内完工，且工期延误30日以上；
3）乙方违反本合同第六条的规定，导致发生安全事故的；
4）乙方违反本合同项下的其他义务，并且在甲方发出违约通知后10天内或在违约通知限定的期限内仍未纠正，或纠正后仍不符合本合同的约定或甲方要求。
10.7 在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的20％作为违约金付给守约方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，责任方应足额赔偿另一方损失。
10.8 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。因不可抗力使本合同的履行受到影响的，受不可抗力影响方应于该事由发生后10日内通知对方并提供相关证明。双方可根据受不可抗力影响的程度决定全部或部分免除本合同项下义务或解除本合同。因不可抗力导致的合同义务减免或合同终止，双方均不承担责任。
[bookmark: _Toc424651548]十一、通知
11.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。
各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：
甲方： 
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：_____________________
联系人：_____________________

乙方：
地址：_____________________
电话：_____________________
收件人：____________________
联系人：__________________
11.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。 
11.3 本条款为独立条款，不受协议整体或其他条款的效力的影响，始终有效。
十二、争议解决
因履行合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果双方协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
十三、廉洁规范条款
合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。
十四、附则
[bookmark: _Toc478650037]14.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或者合同专用章后生效。未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
14.2 本合同一式9份，其中正本3份，甲方执1份，乙方执2份；副本6份，甲方执4份，乙方执2份；正本和副本具有同等的法律效力，如有互相矛盾之处，以正本为准。
14.3 本合同的附件内容作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十五、合同附件
附件一：用户需求书
附件二：价格明细表
附件三：项目组成员
附件四：拟投入设备一览表
附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）
附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件
附件七：履约保证金收据/履约保函复印件
附件八：中标通知书/成交通知书复印件



















（此页无正文）

甲方（盖章）：滁州市轨道交通运营有限公司    乙方（盖章）：

地址：                                      地址：


法人（或授权）代表                          法人（或授权）代表
（签字）：                                  （签字）：           



日期:      年   月   日                     日期:      年   月   日
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附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）
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附件七：履约保证金收据/履约保函复印件
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9 用户需求书
 一、改造项目概况
本项目安全工器具检测试验室改造，试验室位于归滁州市轨道交通运营有限公司相官车辆段综合楼104房间内，需增购试验设备及对场地进行安全改造。
二、改造项目时间安排
本项目实施具体时间为运营公司开工通知书为准 ，谈判申请人应在实施之日起7日内开展项目入场施工工作。
三、编制依据
GB50169—2006  《电气装置安装工程施工及验收规范》
GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》 
GB50054-2019   《低压配电设计规范》
DL/T1476-2015  《电力安全工器具预防性试验规程》
DL740- 2014    《电容性验电器》
GB/T 5330-2003 《工业用金属丝编织方孔筛网》 
四、改造项目内容及要求 
4.1试验室概况
供电中心安全工器具变电试验间设在相官车辆段综合楼一楼的104房间，房间面积约92.26㎡。图4-1为相官车辆段综合楼104试验间CAD图，在保证安全操作的情况下，充分利用空间，在试验间的有限范围内划分四个相对独立的试验区域，以满足到任务繁重时可以同时进行不同种类的试验工作。试验间分为绝缘靴及绝缘手套测试区、接地线及验电器绝缘杆测试区、安全带及验电器探头测试区、试验品堆放区等四个功能区域，每个区域均安装安全警示牌，便于操作和管理。
[image: 电气试验间平面布置图]
图4-1 104试验室布局图
4.2试验室新购设备要求
4.2.1. 通用要求
1.设备满足采购人对其功能、技术参数等需求。
2.设备应该通过型式试验、厂验或者现场试验，各类试验结果满足国家相关规定要求。
3.谈判申请人应对采购设备提供至少提供一年质保，出现产品质量问题，负责售后问题，及时恢复设备功能。
4.本文规定了采购设备的主要技术参数、功能设计、性能等方面的技术要求；本文提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。
4.2.2.  安全带拉力试验机
1. 功能要求
能够对安全带、软、硬材质（如绳、葫芦等起重工具）等电力安全工器具实现力学性能测试，测试过程全部由电脑控制操作，实现加载平稳、无过冲现象、可切换手动/自动模式，使操作更方便、准确。
2. 参数要求
1) 安全带拉力试验机由液压加载系统、微机测控系统组成，能够完成电力安全工器具力
学性能试验:
2) 最大拉力：50kN；
3) 最大开距不小于2500mm；
4) 力值设定最小示值：0.001kN；
5) 压力：50kN；
6) 最大行程不小于1000mm；
7) 最小速度：30mm/min （可分快、慢档）；
8) 准确度级别：1级；
9) 电压电源：三相四线制 380±5% 50Hz；
4.2.3. 验电器功能检测装置要求
1.功能要求
1) 验电器功能检测试验装置是符合我国电力行业标准，产品能够对验电器功能准确检验，便于试验人员操作。
2) 检测装置能够分别对适用于10kV、35kV、110kV电压等级验电器进行检测，满足日常的验电器启动检测、同/反向干扰检测项目。
3) 符合国家相关标准，提供符合国家认可检验机构的合格检测报告。
2.参数要求
1) 10kV:H1大于1500mm；环直径550mm；球直径60mm；带加长接触电极的验电器为100mm，带加长接触电极的验电器为300mm；
2) 35kV:H1大于1500mm；环直径550mm；球直径60mm；带加长接触电极的验电器为430mm，带加长接触电极的验电器为300mm；
3) 110kV ：H1大于2500mm；环直径1050mm；球直径100mm；带加长接触电极的验电器为650mm，带加长接触电极的验电器为1000mm；
4.2.4.  绝缘工具干燥装置（安全工具柜）要求
1.柜体材质采用冷轧钢板，卷压焊接成型，钢板厚度1mm或者1.2mm,保障承重强度和站立稳定性。
2.柜体表面为静电防腐喷塑工艺，颜色为驼灰皱，柜门装有通体透明有机玻璃，透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。
3.柜体外形规格：高*长*宽为2000*800*450（mm），移动灵活，便于摆放，柜体空间可加红外线热除湿器。
4.供电电压：AC220V；功耗不大于2kW；柜内绝缘不小于50M；
5.温湿度控制范围：温度0℃-99℃、湿度30%RH-90%RH；控制精度不小于温度 1℃ 、湿度 3%RH。
4.2.5. 绝缘垫要求
1.绝缘垫厚度不低于10mm，面积以满足现场实际需求为主，不超过70㎡。
2.使用寿命不低于3年，无异味，无气泡，表面平整。
3.符合国家相关标准，提供符合国家认可检验机构的合格检测报告。
4.2.6. 货架要求
1. 规格为：2000*0.6*1800mm；三层；每层承重不低于150kg；
2. 立柱采用不低于1.0mm的75*35 C型钢，横梁采用不低于1.0mm的60*40 P型梁。
3.采用镀锌钢板材质，表面采用静电喷塑工艺处理。
4.3试验室场地改造要求
4.3.1. 接地装置要求
1. 接地排采用镀锌扁钢制作规格不小于5mm×50mm，长度不超过30m。
2. 接地引出联络线采用25mm2电力电缆线，长度预计20m。
3. 镀锌钢材品种规格应符合规范要求，人工接地装置、接地干线、支持件、螺栓等金属钢材全部采用镀锌材料。所有材料应有产品出厂合格证书，材料质量应符合国家相应技术标准。
4. 敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修，需要避开空调机位、污水井、雨水管等位置。支持件的间距在水平直线部分为0.5～1.5m，垂直部分1.5～3.0m，转弯部分应为0.3m～0.5m。
5. 接地线应按水平或垂直敷设，也可与建筑倾斜结构平行敷设，在直线段上不应有高低起伏及弯曲情况。
6. 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离为250～300mm，接地线与建筑物墙壁间的缝隙为10～15mm。
7. 明敷扁钢的表面应涂以15～100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹，在每个导体的全部长度上或只在每个区间可触到的部位上作出标记。在接地线引向建筑物的入口处和检修用临时接地点处均应刷白色底漆并标以黑色记号。室内接地扁钢可采用支架固定，扁钢下口距地面300mm。扁钢距墙面根据现场情况定，尽量不大于100mm。
8. 扁钢按设计要求采用焊接,连接成整体。在端头井处及下翻梁处应视具体情况进行局部下沉，下沉敷设时应做不小于5m的圆弧处理。扁钢与试验区域不锈钢护栏之间采用接地引出联络线连接，联络线为25mm2电力电缆线。室外水平接地体与室外垂直接地体之间采用焊接。
9. 焊接完后，应将焊接点彻底清除干净，涂刷防腐漆两道。
10. 使用仪表：电子式接地电阻测试仪，分辨力0.01Ω；精确度±2%。采用三级法测量接地电阻，将接地棒打入湿土地区，打入深度为0.5m～0.7m，如果实测接地电阻值达不到要求，则必须采取相应的降阻方案予以补救,直至接地电阻值必须小于1Ω为止。
11. 应使用品牌厂商的材料、设备，施工应满足各项规范要求。
4.3.2. 安全防护栏要求  
1.功能要求
在绝缘靴及绝缘手套测试区、接地线及验电器绝缘杆测试区、安全带及验电器探头测试区的内部及边缘使用304型号的不锈钢材料制作安全防护栏,采用固定安装方式将三个工作时会产生高压电的区域相互隔离开。每个测试区设有单开门（含门限位和滚轮）并悬挂安全警示牌，满足操作人员可以进出处理被试品、调整接线和维护保养试验设备之需，可通电操作的设备控制箱摆放在具有一定角度的设备平台上，符合人体工学设计理念，降低操作人员劳动强度，提高工作效率。
2. 参数要求
1） 安全防护栏总长预估24.3m,统一高度为1.2m，面积预估30㎡。
2） 栏杆立柱防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1500mm。立柱应采用不小于外径30mm~50mm钢管。
3） 横杆设2-3道，下杆离地高度宜不超过300mm，上杆离地高度为1200mm。
4） 防护栏杆必须采取埋设、扣件连接、螺栓连接焊接或其它有效固定方式固定。
5） 栏杆构件间的最大净间距不得大于200mm，构件应采用不小于外径10mm~20mm钢管。
6） 焊缝应该均匀、光滑，没有气孔、裂缝和偏差等问题；
7） 为了保护不锈钢栏杆立柱的表面免受腐蚀和污染，需要在清理和打磨完成后进行防锈处理，如喷涂防锈漆等；
8） 设备平台、电气电源及控制布线管安装根据图纸要求及现场情况合理布置。
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图4-2  设备操作台级安全防护栏示意图
4.3.3. 绝缘杆、验电器批量测试架
1. 功能要求
交流耐压试验台面积为1.5㎡，交流耐压试验台需要加装订做下图中的式样，使用304型号的不锈钢材料制作，外部使用网状软性铜编织线缠绕（如发现氧化可以随时更换），安装到交流耐压试验台上，利用验电器和绝缘杆自重嵌在凹槽内对进行批量测试，解决原先较为繁重的操作，增强稳定性和耐压效果，提高效率、降低劳动强度。
2. 参数要求
1) 采用304不锈钢材质；
2) 厚度不小于1mm；宽度不小于30mm；非延展长度不低于1500mm，凹槽深度不小于50mm；
3) 数量不少于6个；
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图4-3  绝缘杆、验电器批量测试架示意图
4.3.4. 力学防飞溅格栅
1. 功能要求
在安全带及验电器探头测试区使用304不锈钢材料制作的力学防飞溅格栅，设有双开门（含门限位和滚轮）并悬挂安全警示牌，满足操作人员可以进出处理被试品、维护保养试验设备之需。操作人员在处理好被试品以后，人员离开此区域必须关好门之后才能接通试验设备电源，安全带在检测中如果再出现不合格品发生金属扣具被拉断高速飞出时候，格栅可以阻挡住金属扣具。
2. 技术参数要求
1) 安全防护格栅面积约为14㎡。
2) 材质为304不锈钢；
3) 线径不小于0.9mm；目数为11目；编制方法为平纹编织。
4) 格栅应与立柱、横杆焊接稳固牢靠，焊接材料应具有足够的强度和塑性，必要时可以进行热处理。
5) 焊接连接处的回流应小于3mm，未磨削或未加工的焊缝应平整，不得有缺陷，如焊洞、裂纹、咬边等。
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图4-4  安全格栅级及防护栏示意图
五、施工技术要求
1、施工场地与条件
本项目主要在基地内实施，需要安排专人做好施工现场防护。避免发生人身设备安全事故。工程施工时不能损坏既有设备设施。申请人需全面调查施工场地情况，并负责施工范围内的现场施工管理，对施工场地内的用水、用电、施工现场的安全与卫生、场地内的施工协调负有全面的管理责任。
2、施工作业要求
（1）申请人在开工前派出技术人员，根据采购人的要求进行现场勘测，充分考虑本工程的特点，包括工期要求和施工时的相互干扰等，提出切实可行的施工方法和施工组织方案及质量保证措施。
（2）申请人应核实采购人的需求能否满足，工程能否顺利实施，发现问题应及时通知采购人。施工人员应熟悉技术要求，包括工程特点、工艺要求、施工质量标准等。
（3）所采用的材料型号、规格必须符合合同要求，并有产品合格证书，未经鉴定批准的产品或不合格产品不得在本工程使用。
（4）本需求书所使用的标准如与申请人所执行的标准发生矛盾时，应按本需求书使用的标准和要求执行。
（5）申请人负责本项目主材的储存，每次施工自行所需材料运至施工现场，并做好保护。
（6）申请人应严格遵守地铁的安全施工制度要求，施工前到所在地点相关场所进行登记、请点，在得到批准后方可进入施工现场。
（7）申请人根据滁州轨道交通运营有限责任公司《施工检修管理办法》等相关文件要求做好现场施工管理及防护工作。
[bookmark: _Toc12440]六、安全文明施工要求
1、安全施工要求
（1）申请人根据滁州轨道交通运营有限责任公司相关文件要求做好现场施工管理及防护工作。人员进场前需签订安全协议，交纳安全保证金，人员进场前要经安全培训合格。
（2）施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹及大声吵闹，严格服从现场负责人指挥。
（3）申请人在施工前应组织施工动员大会，全员做好安全预想工作，切实了解现场施工时存在的所有安全隐患。
（4）施工时应做好相应的安全保护措施，现场指挥员、安全员及小组组长必须佩带醒目职责标志，上线施工人员必须统一佩带安全防护用品。
（5）施工人员必须严格按照机械设备的有关安全规定、细则操作。
（6）轨行区附近堆放的器材、工具，必须牢固，严禁侵入轨行区建筑限界。
（7）施工前须由负责人向施工人员进行技术交底和安全交底，并做好记录（签字确认），未经教育者不得进入施工现场作业。
（8）申请人应根据现场情况提前做好突发事故应急处理计划，并与所有参与人员进行学习。
（9）现场作业人员防护用品必须齐备（反光背心、安全帽、劳保手套、劳保鞋等），否则不予施工。
（10）施工完成后必须清理现场，做到“三清”，并配合采购人人员检查完毕后方可撤离现场。
2、文明施工要求
（1）施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。施工时应做好相应的安全保护措施，正确穿戴劳保防护用品。
（2）施工前须由负责人向施工人员进行技术交底和安全交底，并做好记录（签字确认），未经教育者不得进入施工现场作业。
（3）现场材料堆码整齐有序，施工用机具摆放位置合理安全，作业人员不得饮酒，不得在施工现场吸烟、打闹、嬉戏，听从管理人员指挥。
（4）作业前的准备工作不得影响乘客正常通行。保持作业场地及站内通行区域的整洁卫生。
（5）施工中用要采取可靠措施保护既有设备，对于影响隧道内通行的堆放材料等工作要做好提示文字标识。
（6）施工人员配备统一的工作服。
[bookmark: _Toc24446][bookmark: _Toc22085]七、试验、检验、验收
1、到货、开箱检查
[bookmark: _Toc30474]（1）合同项下的材料和技术文件运抵规定的交货地点后，双方人员共同对其进行检查，并认真作好交接记录，各方签字。
（2）检查的内容主要有：满足合同对包装的要求；外观良好，运输途中未受损；编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。
（3）到货检查、开箱检验由采购人，申请人共同参加，并由施工单位记录，最后各方在到货检查报告、开箱报告上签字确认。
（4）开箱检查时如果采购人人员不能按时到场，申请人可单独进行检查，但应提供完整的检查记录，并承担相应的责任。
（5）若到货检查、开箱检验中发现有诸如数量、型号和品种与附件“用户需求书”和“供货范围”不符，或项目设备材料和包装外观损坏，申请人应在24小时内予以答复，并立即更换或补齐，以确保工程进度。
2、安装验收
（1）在现场安装工作开始前，申请人必须向采购人提供全套技术图纸及说明书（包括技术性能、技术指标及完整的说明书）、测试记录。
（2）安装完毕后，由申请人进行运用试验，以保证使用质量。试验成功后，即通过初步验收，并出具验收报告及分部分项验收证明。
（3）项目正常运行3个月内，采购人组织验收小组按照合同条款要求的验收计划和相关验收标准进行竣工验收。
（4）对未通过验收的工程，采购人向申请人发出整改通知，限期修改、替换，由此而发生的一切费用由申请人承担。
（5）功能验收需满足采购人要求，如果系统功能不满足合同规定的技术要求，申请人必须在规定的时间内进行解决，由此引起的一切费用由申请人负责。
3、最终验收
（1）质量保证期结束后三十天(30)天内，采购人确认运行可靠，功能齐全、各项指标及技术参数全部合格，对本工程项目无异议，即可开具最终验收证书。
[bookmark: _Toc325093166]（2）若采购人认为出现的疏漏和错误不影响最终验收证书的签署，采购人应签署最终验收证书并注明存在的疏漏和错误。申请人应采取措施对存在的疏漏和错误(包括潜在的)进行修正，直至使采购人满意为止。
4、检查、试验、验收规范及条件
[bookmark: _Toc325093167][bookmark: _Toc290971225][bookmark: _Toc319564413]（1）检查，试验及验收均由申请人提出相应的“试验规范”文件，列明项目、程序、方法、依据标准、使用仪器以及有关条件，保证各项试验及验收按时进行。各项“试验规范”由申请人提早交给采购人审查。
[bookmark: _Toc290971226][bookmark: _Toc319564414][bookmark: _Toc325093168]（2）检查、试验、验收所需仪器、仪表、工具均由采购人提供，并应能满足试验、验收的要求。
[bookmark: _Toc325093177]八、质保期及后继服务
1、质保期的服务
[bookmark: _Toc319564424][bookmark: _Toc325093178][bookmark: _Toc290971237]（1）项目的质保期为2年，质保期从安装调试完毕并通过验收之日开始计算，申请人应提出质保期内的工作责任范围，质保计划以及质保期内零、配件供应的建议清单，交由采购人审核确认。
[bookmark: _Toc132788450][bookmark: _Toc325093179][bookmark: _Toc290971238][bookmark: _Toc319564425][bookmark: _Toc132431583][bookmark: _Toc132788262]（2）如在质保期内出现质量问题，申请人应进行整改直至满足要求。整改后如不能满足要求时将视为不合格，采购人将按照合同要求进行质量索赔。
[bookmark: _Toc319564426][bookmark: _Toc290971239][bookmark: _Toc325093180]（3）申请人在质保期后的建议及对零、配件供应的优惠条件。
[bookmark: _Toc325093181][bookmark: _Toc290971240][bookmark: _Toc319564427][bookmark: _Toc325093182]（4）质保期内响应时间：申请人接到服务请求后，书面和口头答复不超过1小时，人员到达滁州现场不超过48小时。
2、质保期责任
[bookmark: _Toc325093183][bookmark: _Toc130888814][bookmark: _Toc136685268]在质保期内，由申请人完成任何扫尾工作或履行质保期服务义务所致，或由发生在最终验收日期之前任何申请人的风险所致的原因引起的任何损失或损害投保所需的全部保险费均由申请人支付。
3、质保期后服务
质保期过后，申请人有义务提供相关的维修服务，并明确维修服务的流程和方法；在收到申请人维修服务请求后，申请人必须在1小时内做出响应，2日内赶到现场。
九、工期要求
本项目要求自甲方通知开工通知后75天内完成施工。
十、资质条件
在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够提供本次谈判货物或服务（提供营业执照原件）。
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